**МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ**

**ОЧЕНЬ ВАЖНО: КОПИИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ДОКУМЕНТОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОДЛЕЖАТ СБОРУ И ХРАНЕНИЮ В АРХИВЕ СЦ АО «ЭЙРВЭЙЗ ТЕХНИКС» НА ЭЛЕКТРОННОМ, ЛИБО БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ**

Текущие статусы ВС, отражающие:

1. Сведения о сроках выполнения обязательных бюллетеней, директив летной год­ности, разовых осмотров и проверок на ВС. Учетные данные, подтверждающие выполне­ние эксплуатационных и обязательных бюллетеней, директив летной годности, модификаций, разовых проверок и осмотров АТ (при необходимости); а также сведения об отсутствии изменений конструкции ВС;
2. Статус крайнего и следующего выполнения работ согласно ПТО ВС;
3. Перечень компонентов двигателя быстрой замены;
4. Отчеты с последнего ремонта двигателей, шасси и ВСУ;
5. Отчет по крайнему ремонту, восстановлению характеристик, гонке двигателей;
6. Бортовые журналы, журнал учета состояния планера, двигателей, шасси, ВСУ;
7. Перечень средств связи и оборудования для полетов в заявленных условиях на­вигации;
8. Учетные данные о наработке планера, двигателей, шасси, ВСУ, и компонентов согласно перечня агрегатов с ограниченным ресурсом (сроком службы), данные по наработке;
9. Пономерная документация о выполнении программы контроля коррозийного состояния ВС согласно ПТО;
10. Карты-наряды с приложениями на выполнение периодических форм ТО на ЭВС за время эксплуатации;
11. Информация об инцидентах, повреждениях ВС;
12. Доступ к технической документации производителя. Предоставить онлайн доступ к базе документации на сайте производителя ВС).

2. Обеспечить доступ для физической инспекции ВС с включенным бортовым питанием и доступом к внутренним отсеком, агрегатам ВС.

Представить для проверки:

2.1. Судовую документацию (Экспортный сертификат летной годности, Сертификат летной годности гражданского ВС, Свидетельство о регистрации воздушного судна, Удостоверение о годности гражданского ВС по шуму на местности, Разрешение на бортовые радиостанции, используемые на гражданском ВС);

2.2. Перечень аварийно-спасательного оборудования ВС, схема расположения пассажирского оборудования в кабине ВС;

2.3 Актуальные ревизии РТЭ, РТО, РЛЭ перечня минимально исправного оборудования ВС.

**Примечание:**

Копии всех документов должны быть заверены представителем Заявителя (подпись и печать).